[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 12.08.2019 r.

Sz.B./ZP/26/54/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**PRZEBUDOWĘ SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-54/2019)**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej: ustawa Pzp., Zamawiający dokonujezmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na przebudowę Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-54/2019), tj**. zmiany punktu 3. (Chłodnia zwłok 001.P.02 zakres wyposażenia)** w Załączniku pn. „Zakład Patomorfologii - wyposażenie medyczne realizowane wraz z robotami budowlanymi w zadaniu Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego, w zakresie modernizacji budynku Patomorfologii”.

Przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Załącznik*** | |  |
| Zakład Patomorfologii - wyposażenie medyczne realizowane wraz z robotami budowlanymi w zadaniu "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" w zakresie modernizacji budynku Patomorfologii-zmiana | | |
|  |  |  |
| **Lp.** | **pomieszczenie** | **zakres wyposażenia** |
| 1 | Przygotowanie zwłok | system zabudowy mebli na wymiar z podłączeniami do instalacji wod-kan |
| 2 | Ubieralnia 001.P.01 | system zabudowy mebli na wymiar z podłączeniami do instalacji wod-kan |
|  | system zabudowy mebli na wymiar |
|  | system zabudowy blatów roboczych z podłączeniami do instalacji wod-kan na wymiar |
| **3** | **Chłodnia zwłok 001.P.02** | **Chłodnia na 12 zwłok z 4 drzwiami, wymiary 3600x2400x2210mm (dł.\*szer.\*wys.)** |
|  | **Wózek do przewożenia zwłok z podnoszeniem hydraulicznym do wys. ostatniej półki** |
| 4 | Pracownia histopatologiczna 06 | zestaw mebli laboratoryjnych z podłączeniem do instalacji wod-kan, na wymiar |
|  | meble laboratoryjne na wymiar |
|  | digestorium |
| 5 | Pracownia histopatologiczna 07 | zestaw mebli laboratoryjnych z podłączeniem do instalacji wod-kan, na wymiar |
|  |  | meble laboratoryjne na wymiar |
| 6 | Przyjmowanie materiału | blat laboratoryjny na wymiar |
| 7 | Pracownia histopatologiczna 09 | zestaw mebli laboratoryjnych na wymiar |
|  |  | meble laboratoryjne na wymiar |
|  |  | wyciąg laboratoryjny |
| 8 | Pokój wycinkowy 01.P.11 | zestaw mebli laboratoryjnych z podłączeniem do instalacji wod-kan, na wymiar |
|  |  | blaty laboratoryjne na wymiar 2 szt. |
|  |  | stół formalinowy z wyciągami |
|  |  | blat wentylowany na preparaty |
|  |  | szafa wentylowana na odczynniki |
| 9 | Aparatura 01.P.12 | blat laboratoryjny na wymiar |
| 10 | Sala sekcyjna 01.P13 | system zabudowy mebli na wymiar z podłączeniami do instalacji wod-kan |
|  | blat nierdzewny na wymiar |
|  | szafa wentylowana na odczynniki |
| 11 | Pracownia immunohistochemii | zestaw mebli laboratoryjnych z podłączeniem do instalacji wod-kan, na wymiar |
|  | 01.P.18 | blat laboratoryjny na wymiar, 2 szt. |
|  |  | digestorium |
|  |  |  |
| W 2019 r. będzie realizowany pkt. 3 | | |

Jednocześnie w związku z zapytaniami uczestnika przedmiotowego postępowania na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp., informuję:

1. **Treść pytania:** Prosimy o zamieszczenie szczegółowego zestawienia wyposażenia medycznego, które będzie zawierało zestawienie wyposażenia z wymiarami. Prosimy o załączenie rysunków technicznych z wymiarami danego mebla. W udostępnionych przez Państwa załącznikach z dnia 23.07.19r. ( pliku o nazwie „23\_07\_2019\_Parametry mebli”, „23\_07\_2019\_Wyposazenie”), 24.07.19.r. (plik o nazwie „24\_07\_2019\_technologia medyczna”) oraz odpowiedziach i załącznikach z dnia 02.08.19 r. brakuje informacji między innymi jaki jest sposób otwierania i zamykania szafek, ilości półek, wyposażenia digestorium. Bez konkretnych danych żadna firma specjalizująca się w dostarczaniu wyposażenia medycznego nie będzie nam w stanie go kompleksowo wycenić.

**Odpowiedź -** Zakres wyposażenia medycznego, jakie należy uwzględnić w ofercie do tego zamówienia, określa załącznik pn. „Zakład Patomorfologii - wyposażenie medyczne realizowane wraz z robotami budowlanymi w zadaniu "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" w zakresie modernizacji budynku Patomorfologii- zmiana” oraz załącznik „Parametry mebli”, opis technologii oraz załącznik nr 2 (w załączeniu).

Wyposażenie digestorium w załączeniu.

Wymiary zabudowy meblowej znajdują się w w/w załącznikach. Zabudowa- szafki stojące i wiszące - wyposażone w 2 półki, z zamkiem, pozostałe parametry wg załączników.

**Folder z załącznikami do odpowiedzi na pytanie nr 1, w załączeniu.**

1. **Treść pytania:** Prosimy o informację, czy stół sekcyjny ze zlewem (Ma3) ma mieć podnoszony blat? Jeśli tak, to proszę o sprecyzowanie czy ma być podnoszony hydraulicznie czy elektrycznie.

**Odpowiedź -** Zakres zamówienia nie obejmuje tego wyposażenia (wymagane wyposażenie opisuje załącznik pn. „Zakład Patomorfologii - wyposażenie medyczne realizowane wraz z robotami budowlanymi w zadaniu "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"- w zakresie modernizacji budynku Patomorfologii-zmiana”

1. **Treść pytania:** Prosimy o informację, czy stół sekcyjny dla dzieci (Ma3) ma mieć podnoszony blat? Jeśli tak, to proszę o sprecyzowanie czy ma być podnoszony hydraulicznie czy elektrycznie.

**Odpowiedź -** Zakres zamówienia nie obejmuje tego wyposażenia.

1. **Treść pytania:** Prosimy o informację, czy wózek do przewożenia zwłok (Md5) ma być wyposażony w pokrywę? Czy wózek ma być o stałej wysokości?

**Odpowiedź -** Wózek do przewożenia zwłok Md5 nie wchodzi w zakres tego zamówienia.

1. **Treść pytania:** Prosimy o informację, czy wózek do przewożenia zwłok (Md6) ma być wyposażony w hydrauliczny czy elektro-hydrauliczny system podnoszenia?

**Odpowiedź -** Wózek do przewożenia zwłok (1 szt., jako wyposażenie pomieszczenia chłodni), z podnoszeniem hydraulicznym.

1. **Treść pytania:** Pytania dotyczące komory chłodniczej Uf11:

- Czy Zamawiający wymaga komory chłodniczej z jednym agregatem chłodzącym całą komorę (wszystkiej 12 ciał chłodzone jednym agregatem)?

- Czy Zamawiający wymaga komory chłodniczej z dwoma agregatami chłodzącymi komorę

(4 ciała chłodzone jednym agregatem, ścianka działowa, 8 ciał chłodzone drugim agregatem. Dwie niezależne komory łącznie na 12 ciał ( 4 ciała + 8 ciał ) ?

- Jakiego typu agregaty wymaga Zamawiający: typu monoblok czy typu split?

- Jaki zakres temperatur w komorach na zwłoki wymaga Zamawiający? Standardowo stosowany jest zakres -5°C do +10°C.

**Odpowiedź -** Komora chłodnicza zgodnie z dokumentacją projektową wyposażona w chłodnię na 12 zwłok z 4 drzwiami, wymiary: 3600x2400x2210 mm (dł\*szer\*wys) oraz podnośnik hydrauliczny do przewożenia zwłok z wys. podnoszenia do ostatniej półki. Temperatura w pomieszczeniu chłodni -5˚C do +10˚C. Pomieszczenie chłodni wyposażone w 1 agregat typu monoblok.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*